<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<refentry xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:db="http://docbook.org/ns/docbook" version="5.0-subset Scilab" xml:id="INTERRUPT_SB"> 
<refnamediv>
  <refname>INTERRUPT_SB</refname>
  <refpurpose>Permet de compter un ensemble d'événements sur une ou plusieurs voies.</refpurpose> 
</refnamediv>
<refsection>
  <title>Aperçu</title>
    <para>
       <inlinemediaobject>
          <imageobject>
             <imagedata fileref="../../images/gif/INTERRUPT_SB.gif" align="center" valign="middle"/>
          </imageobject>
       </inlinemediaobject>
    </para>
</refsection>
<refsection id="Contents_INTERRUPT_SB">
  <title>Contenu</title>
  <itemizedlist>
    <listitem>
      <para>
        <link linkend="INTERRUPT_SB">Permet de compter un ensemble d'événements sur une ou plusieurs voies.</link>
      </para>
    </listitem>
    <listitem>
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Palette_INTERRUPT_SB">Palette</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Description_INTERRUPT_SB">Description</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Dialogbox_INTERRUPT_SB">Boite de dialogue</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Example1_INTERRUPT_SB">Exemple 1</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Seealso_INTERRUPT_SB">Voir aussi</xref>
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </listitem>
  </itemizedlist>
</refsection>  
<refsection id="Palette_INTERRUPT_SB">
  <title>Palette</title>
Arduino
</refsection>
<refsection id="Description_INTERRUPT_SB">
  <title>Description</title>
<para> Il s'agit de lire un compteur qui compte l'information issue de capteurs de position absolue (capteur à effet Hall...). </para>
<para> Le bloc permet de lire les fronts montants détectés sur les entrées à interruptions disponibles de la carte Arduino. Ce sont des entrées capables d’arrêter le programme principal lors d'un changement d’état (fronts d'un signal) afin d’exécuter un sous-programme. Ce sous-programme consiste dans ce cas à incrémenter un compteur.  </para>
<para> Les pins 2 et 3 sont les seuls pins de l'Arduino Uno supportant les interruptions. Sur la carte Mega, les pins sont 2, 3 et 18 à 21.  </para>
<para> On rappelle que l'échantillonnage est de 8 ms au minimum pour ce bloc. </para>

</refsection>
<refsection id="Dialogbox_INTERRUPT_SB">
  <title>Boite de dialogue</title>

<para> Le bloc propose un menu qui permet la déclaration du pin d'interruption 2 ou 3 sur une carte UNO (2, 3 ou 18 à 21 pour la carte MEGA) et déclaration d'un pin digital quelconque de 2 à 13 pour une carte UNO (2 à 53 pour la carte MEGA). </para>
<para> Le numéro de la carte ne peut pas être modifié pour l'instant. </para>
<inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="INTERRUPT_SB_dialogbox.png" align="center"/> </imageobject> </inlinemediaobject>


</refsection>
<refsection id="Example1_INTERRUPT_SB">
  <title>Exemple 1</title>
<para> L'exemple ci-dessous montre l'utilisation du bloc pour compter le signal d'une fourche optique connecté sur le pin 3. </para>
<inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="INTERRUPT_exemple.png" align="center"/> </imageobject> </inlinemediaobject>

</refsection>
<refsection id="Seealso_INTERRUPT_SB">
  <title>Voir aussi</title>
      <para>
        <link linkend="ENCODER_SB">ENCODER_SB</link>
      </para>
</refsection>
</refentry>
