<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<refentry xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:db="http://docbook.org/ns/docbook" version="5.0-subset Scilab" xml:id="ANALOG_READ_SB"> 
<refnamediv>
  <refname>ANALOG_READ_SB</refname>
  <refpurpose>Permet de réaliser l'acquisition d'une grandeur analogique sur le port Analogique d'une carte Arduino.</refpurpose> 
</refnamediv>
<refsection>
  <title>Aperçu</title>
    <para>
       <inlinemediaobject>
          <imageobject>
             <imagedata fileref="../../images/gif/ANALOG_READ_SB.gif" align="center" valign="middle"/>
          </imageobject>
       </inlinemediaobject>
    </para>
</refsection>
<refsection id="Contents_ANALOG_READ_SB">
  <title>Contenu</title>
  <itemizedlist>
    <listitem>
      <para>
        <link linkend="ANALOG_READ_SB">Permet de réaliser l'acquisition d'une grandeur analogique sur le port Analogique d'une carte Arduino.</link>
      </para>
    </listitem>
    <listitem>
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Palette_ANALOG_READ_SB">Palette</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Description_ANALOG_READ_SB">Description</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Dialogbox_ANALOG_READ_SB">Boite de dialogue</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Example1_ANALOG_READ_SB">Exemple 1</xref>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <xref linkend="Seealso_ANALOG_READ_SB">Voir aussi</xref>
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </listitem>
  </itemizedlist>
</refsection>  
<refsection id="Palette_ANALOG_READ_SB">
  <title>Palette</title>
Arduino
</refsection>
<refsection id="Description_ANALOG_READ_SB">
  <title>Description</title>
<para> La carte Arduino UNO possède 6 ports d'entrées analogiques (de A0 à A5), la carte Arduino Mega possède 16 ports d'entrée analogique (de A0 à A15). Le bloc proposé permet de transmettre la valeur numérique codée sur 10 bits (de 0 à 1023) d'une grandeur analogique associée à un port d'entrée. </para>
<para> On rappelle que l'échantillonnage est de 8 ms au minimum pour ce bloc. </para>

</refsection>
<refsection id="Dialogbox_ANALOG_READ_SB">
  <title>Boite de dialogue</title>
<inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="ANALOG_READ_SB_dialogbox.png" align="center"/> </imageobject> </inlinemediaobject>
<para> Le numéro du port de 0 à 5 doit être spécifié pour la carte UNO, de 0 à 15 pour une carte MEGA. </para>
<para> Le numéro de la carte ne peut pas être modifié pour l'instant. </para>
<para> Il n'y a pas de vérification de la valeur donnée, veuillez vous reporter à la spécification de votre carte Arduino pour mettre une valeur correcte. </para>

</refsection>
<refsection id="Example1_ANALOG_READ_SB">
  <title>Exemple 1</title>
<para> L'exemple ci-dessous montre l'utilisation du bloc dans le cas d'un potentiomètre angulaire dont la broche de mesure est connectée au port 2. Les deux autres broches du potentiomètre sont reliées à la masse (GND) et le 5 Volt de la carte directement. </para>
<inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="ANALOG_READ_example.png" align="center"/> </imageobject> </inlinemediaobject>

</refsection>
<refsection id="Seealso_ANALOG_READ_SB">
  <title>Voir aussi</title>
      <para>
        <link linkend="ANALOG_WRITE_SB">ANALOG_WRITE_SB</link>
      </para>
      <para>
        <link linkend="DIGITAL_READ_SB">DIGITAL_READ_SB</link>
      </para>
      <para>
        <link linkend="DIGITAL_WRITE_SB">DIGITAL_WRITE_SB</link>
      </para>
</refsection>
</refentry>
