(module 0207_10 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>RESISTOR</b><p>\ntype 0207, grid 10 mm")
  (fp_text reference R10 (at -9.144 0.508) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at -2.2606 0.635) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
