(module 1X06 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>PIN HEADER</b>")
  (fp_text reference JP4 (at -7.6962 -1.8288) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value "" (at -7.62 3.175 -180) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -6.35 0 90) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 6 thru_hole oval (at 6.35 0 90) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
