(module B3F-10XX (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>OMRON SWITCH</b>")
  (fp_text reference BUTTON (at 3.302 4.445 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at -3.048 5.08 -180) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at -4.318 -1.651) (layer F.Fab))
  (fp_text user 2 (at 3.556 -1.524) (layer F.Fab))
  (fp_text user 3 (at -4.572 2.794) (layer F.Fab))
  (fp_text user 4 (at 3.556 2.794) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.2512 -2.2606) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole oval (at -3.2512 2.2606) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.2512 -2.2606) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 4 thru_hole oval (at 3.2512 2.2606) (size 3.048 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
