(module DO41-10 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<B>DIODE</B><p>\ndiameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm")
  (fp_text reference D1 (at 2.54 2.413 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 1N4004 (at -2.032 2.794 -180) (layer F.Fab))
  (pad A thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad C thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
