(module PS1240P02BT (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference PIEZO (at -3.66 2.612 -270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PS1240P02BT (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
