<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
 *
 * This help file was generated from cmd_arduino_meter.sci using help_from_sci().
 *
 -->

<refentry version="5.0-subset Scilab" xml:id="cmd_arduino_meter" xml:lang="en"
          xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
          xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
          xmlns:ns3="http://www.w3.org/1999/xhtml"
          xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
          xmlns:scilab="http://www.scilab.org"
          xmlns:db="http://docbook.org/ns/docbook">

  <refnamediv>
    <refname>cmd_arduino_meter</refname>
    <refpurpose>GUI to display continuous signal from a loop, and break the loop after termination of the GUI</refpurpose>
  </refnamediv>


<refsynopsisdiv>
   <title>Calling Sequence</title>
   <synopsis>
   cmd_arduino_meter(val)
   
   </synopsis>
</refsynopsisdiv>

<refsection>
   <title>Parameters</title>
   <variablelist>
   <varlistentry><term>val :</term>
      <listitem><para> Value to be displayed</para></listitem></varlistentry>
   </variablelist>
</refsection>

<refsection>
   <title>Description</title>
   <para>
This GUI provides a convenient way display a continuous data from a loop and break the loop after the termination of the GUI. By this, it behave like a digital meter by showing the data in a GUI instead of the console
   </para>
   <para>
</para>
</refsection>

<refsection>
   <title>Examples</title>
   <programlisting role="example"><![CDATA[
ok = open_serial(1,9,115200)
val = cmd_analog_in_volt(1,9)
cmd_arduino_meter(val)
close_serial(1)

   ]]></programlisting>
</refsection>

<refsection>
   <title>See also</title>
   <simplelist type="inline">
   <member><link linkend="cmd_arduino_d_control">cmd_arduino_d_control</link></member>
   <member><link linkend="cmd_arduino_a_control">cmd_arduino_a_control</link></member>
   </simplelist>
</refsection>

<refsection>
   <title>Authors</title>
   <simplelist type="vert">
   <member>Bruno JOFRET, Tan C.L.</member>
   </simplelist>
</refsection>
</refentry>
